附2-3

安装自动监控设施要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **分类依据** | **类别** | **数据要求** | **备注** |
| 排气筒 | 排气口高于45米的高架源 | 自动监控设施应与环保部门联网，数据传输有效率达90%；自动监控、DCS监控等数据至少要保存1年；监控视频数据至少保存3个月 | 根据相关规定，重点排污单位应当安装自动监控设施。删选重点排污单位，应按照《重点排污单位名录管理规定 (试行)》（环办监测〔2017) 86号）等相关规定执行 |
| 行业 | 水泥、平板玻璃、陶瓷、氮肥、有色金属冶炼、再生有色金属 |
| 炉窑类型 | 冲天炉、玻璃熔窑、以煤和煤矸石为燃料的砖瓦烧结窑、耐火材料焙烧窑（电窑除外）、炭素焙（煅）烧炉（窑）、石灰窑、铬盐焙烧窑、铁合金矿热炉和精炼炉 |
| 其它 | —— |